void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(A0,INPUT);

}

void loop() {

int x=analogRead(A0);

int y=x\*(5.0/1024)\*(100);

Serial.println(y);

delay(1000);

}